Применение прямого подвеса :

Подвес прямой используют для крепления любых профилей к любому несущему основанию, при этом прямой подвес дает возможность регулировать, а при необходимости уменьшать до минимума расстояние между несущим основным потолком и конструкциями подвесного потолка.

В подвесе есть отверстия для крепления к несущему потолку диаметром 5,5 мм и длинные ряды отверстий для крепления потолочных профилей диаметром 4.5 мм. Разная высота отверстий дает возможность получить очень малый шаг для регулировки желаемой высоты потолочных профилей.

К потолку подвес прямой можно прикрепить либо анкерными элементами (если это железобетонный потолок), либо дюбелями (если это обычная кирпичная стена).